**Za Naručitelja:**

Institut za poljoprivredu i turizam

Karla Huguesa 8, 52440 Poreč

OIB: 03850982961

**Izvor financiranja:** **Vlastita namjenska sredstva**

**Nositelj programa, naziv projekta i šifra projekta**

**TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA PREDMET NABAVE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **\*Generički naziv proizvoda** | | **Auto prikolica** | | |
| **\*MODEL (ako je primjenjivo)**  ***Uz opisivanje modela upišite***  ***„ ili jednakovrijedno“*** | |  | | |
| **Detaljni opis predmeta nabave** | | | *U ovu kolonu upisuje se odgovor DA ili NE (upisuje ponuditelj)* | *U ovu kolonu upisuje se točan podatak o predmetu nabave (upisuje ponuditelj)* |
| **Količina** | 1 | | DA  / NE |  |
| **Opći opis** | Auto prikolica izrađena po potrebama Naručitelja | |  |  |
| **Namjena** | Auto prikolica pogodna za transport malih poljoprivrednih strojeva i opreme, te transport malog traktora, po lokacijama Naručitelja. | |  |  |
| **Osnovne specifikacije** | **Opće specifikacije auto prikolice** | | | |
| Ukupna nosivost prikolice najmanje 3.500,00 kg | | DA  / NE |  |
| Varena šasija prikolice | | DA  / NE |  |
| Priprema materijala – Vruće cinčanje | | DA  / NE |  |
| Dimenzije tovarnog prostora  D 5000  Š 2100  V 1800 ili više | | DA  / NE |  |
| Kočnička osovina prema specifikacijama WGDB 3500 kg | | DA  / NE |  |
| Naletna kočnica | | DA  / NE |  |
| Parkirna kočnica | | DA  / NE |  |
| Priključak za kuku s kuglom | | DA  / NE |  |
| Elektroinstalacije s mogućnošću spajanja na primarno vozilo | | DA  / NE |  |
| Prometna signalizacija – Pokazivači smjera snage od najmanje 12V | | DA  / NE |  |
| Podesivi potporni kotač s opcijom pričvršćenja na rudo prikolice | | DA  / NE |  |
| Kotači ispod poda prikolice na balansiranoj poziciji | | DA  / NE |  |
| Nosivost svakog kotača najmanje 900 kg | | DA  / NE |  |
| Prihvatljive dimenzije kotača 195/50R13C ili jednakovrijedne | | DA  / NE |  |
| Rezervni kotač istih osobina | | DA  / NE |  |
| Blatobrani plastični ili metalni (obje opcije su prihvatljive) | | DA  / NE |  |
| Stranice prikolice izrađene od profiliranog pocinčanog lima s mogućnošću otvaranja i skidanja svih stranica (visinu određuje stranica određuje ponuditelj) | | DA  / NE |  |
| Pod od vodootporne ploče (debljinu ploče određuje ponuditelj) Najmanja zahtijevana debljina je 18 mm ili više.  \*u opis predmeta nabave napisati materijal od kojeg je načinjena vodootporna ploča | | DA  / NE |  |
| Navozne staze dužine 2500 mm odnosno najmanje do 50% ukupne dužine prikolice | | DA  / NE |  |
| Konstrukcija za ceradu od pocinčanog lima prema dizajnu ponuditelja | | DA  / NE |  |
| Visina konstrukcije od poda prikolice od 1800 do 2000 mm | | DA  / NE |  |
| Mogućnost otvaranja cerade s oba boka i s zadnje strana | | DA  / NE |  |
| Cerada | | DA  / NE |  |
| **Dodatne specifikacije i/ili zahtjevi** | Isporuka predmeta nabave na lokaciju | | DA  / NE |  |
| Atest Centra za vozila osigurava ponuditelj | | DA  / NE |  |
| Dokumentaciju spremnu za registraciju osigurava ponuditelj | | DA  / NE |  |
| CoC dokument osigurava ponuditelj | | DA  / NE |  |
| **\*\* Jamstveni rok** | Traži se jamstveni rok od najmanje 24 mjeseca | | Broj mjeseci 0 |  |
| **\*\* Servis** | Servis za popravak prikolice ili zamjenu oštećenih dijelova ovlašten od strane proizvođača s odazivom u roku od najviše 48 sati. | | DA  / NE | Naziv ovlaštenog servisera / proizvođača    Sjedište: |
| **\*Napomena / Ostale pogodnosti za kupca** | - | |  |  |

\*Ispunjava ponuditelj

\*\* obavezne stavke izvan osnovnih tehničkih specifikacija

Mjesto i datum:

     ,       2024. Odgovorna osoba ponuditelja

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_