**Za Naručitelja:**

Institut za poljoprivredu i turizam

Karla Huguesa 8, 52440 Poreč

OIB: 03850982961

**Izvor financiranja:** **Režijski trošak - Podrum minivinifikacije**

**Nositelj programa, naziv projekta i šifra projekta**

**TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA PREDMET NABAVE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **\*Generički naziv proizvoda** | | **Kotlovi za proizvodnju jakih alkoholnih pića** | | |
| **\*MODEL (ako je primjenjivo)**  ***Uz opisivanje modela upišite***  ***„ ili jednakovrijedno“*** | | **n/p** | | |
| **Detaljni opis predmeta nabave** | | | *U ovu kolonu upisuje se odgovor DA ili NE (upisuje ponuditelj)* | *U ovu kolonu upisuje se točan podatak o predmetu nabave (upisuje ponuditelj)* |
| **GRUPA 1** | | | | |
| **Količina** | 1 | | DA  / NE |  |
| **Opći opis** | Kotao za proizvodnju jakih alkoholnih pića | |  |  |
| **Namjena** | Proizvodnja jakih alkoholnih pića s kolonom | |  |  |
| **GRUPA 2** | | | | |
| **Količina** | 1 | | DA  / NE |  |
| **Opći opis** | Kotao za proizvodnju jakih alkoholnih pića | |  |  |
| **Namjena** | Proizvodnja jakih alkoholnih pića s mehanizmom za prevrtanje | |  |  |
|  | **GRUPA 1** | | | |
| **Opće specifikacije** | Materijal ložišta: Aisi 304 ili bolje | | DA  / NE |  |
| Zagrijavanje putem električnih grijača | | DA  / NE |  |
| Materijal kotla - Elektrolitički bakar ili bolje | | DA  / NE |  |
| Rektifikaciona kolona s 3 segmenta | | DA  / NE |  |
| Mogućnost dodavanje segmenata za kontrolu proizvodnje jačih alkoholnih pića | | DA  / NE |  |
| Košara za infuziju pare od nehrđajučeg čelika za Tiejlo GIN 2 litre ili više | | DA  / NE |  |
| Mogućnost dodavanja košare az GIN za dodavanje začinskog bilja | | DA  / NE |  |
| Deflegmator s djelomičnom kondenzacijom ili bolje | | DA  / NE |  |
| Protočan sistem za kondenzaciju i hlađanje | | DA  / NE |  |
| Električna mješalica s 9 ili više obrtaja u minuti | | DA  / NE |  |
| Digitalni termometar s 6 pozicija tijekom destilacije ili više | | DA  / NE |  |
| Držač alkoholometra od INOXA Aisi 304 ili bolje | | DA  / NE |  |
| Prosječna jačina dobivenog destilata - Najmanje 75% | | DA  / NE |  |
| **GRUPA 2** | | | |
| Tijelo kotla minimalno i upotpunosti od elektrolitičkog bakra ili boljeg materijala minimalne debljine 1 mm - 1,5 mm ovisno o segmentu | | DA  / NE |  |
| Ispusni otvor od mjedi ili bolje s dimezijama minimalno 3'' | | DA  / NE |  |
| Hladnjak od kromiranog lima Aisi 304 ili bolje promjera 0,8 mm - 1,2 cm | | DA  / NE |  |
| Okomite cijevi od kromiranog lima Aisi 304 ili bolje promjera 10 \* 1 mm x 10000 mm ili slično | | DA  / NE |  |
| Bakrean spojna cijev ili bolje | | DA  / NE |  |
| Ložište od hladno valjanog lima ili bolje | | DA  / NE |  |
| S/M s mješalicom | | DA  / NE |  |
| Opcija zagrijavanja 1 - Drvo | | DA  / NE |  |
| Opcija zagrijavanja 2 - Plin | | DA  / NE |  |
| Najmanje 18 okomitih cijevi u hladnjaku | | DA  / NE |  |
|  | Opcija kolta sa silikonskom brtvom | | DA  / NE |  |
| **Dodatne specifikacije i/ili zahtjevi** | n/p | | DA  / NE |  |
| **\*\* Jamstveni rok** | Traži se jamstveni rok od najmanje 12/24/36 mjeseci/a, za sve predmeta nabave | | Broj mjeseci  36 |  |
| **\*\* Servis** | Servis ovlašten od strane proizvođača s odazivom u roku od najviše 48 sati. Ovlašten servis mora biti osiguran na području Republike Hrvatske. | | DA  / NE | Naziv ovlaštenog servisera    Sjedište: |
| **\*Napomena / Ostale pogodnosti za kupca** | - | |  |  |

\*Ispunjava ponuditelj

\*\* obavezne stavke izvan osnovnih tehničkih specifikacija

Mjesto i datum:

     ,       2023. Odgovorna osoba ponuditelja

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_