**Za naručitelja:**

Institut za poljoprivredu i turizam

Karla Huguesa 8, 52440 Poreč

OIB: 03850982961

**M10. Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene; Podmjera 10.2. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi – Natječaj 2021.**

**TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA PREDMET NABAVE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **\*Generički naziv proizvoda** | | **Laboratorijski namještaj** | | |
| **\*MODEL (ako je primjenjivo)** | | **-** | | |
| **Detaljni opis predmeta nabave** | | | *U ovu kolonu upisuje se odgovor DA ili NE (upisuje ponuditelj)* | *U ovu kolonu upisuje se točan podatak o predmetu nabave (upisuje ponuditelj)* |
| **Količina** | 19 | | DA  / NE |  |
| **Opći opis** | Set laboratorijskog namještaja, što uključuje centralni laboratorijski stol, laboratorijske stolove različitih namjena,laboratorijske stolice i labolatorijske ormariće | |  |  |
| **Namjena** | Laboratorijski namještaj opće namjene | |  |  |
|  | **1.Centralni laboratorijski stol** | |  |  |
| **Količina** | 1 | |  |  |
| **Opće specifikacije** | Centralni laboratorijski stol sljedećih specifikacija:  - procijenjene dimenzije (d)2400x(š)1100x(v pulta)900/(v police) 1800 mm  - radna ploča od laboratorijskog compacta (otpornog na kemikalije, grebanje i habanje te mehanička oštećenja, koji ne podržava rast bakterija i drugih karakteristika, kao Trespa® TopLab®PLUS) sive ili bijele boje s crnom jezgrom, debljine min. 20 mm, izrađena iz jednog komada bez spojeva  - nadogradnja s policama za reagense- police dužine 1200 mm u tri reda, lako podesive po visini za pomak od 5 cm  - dubina police: 250 mm  - elektrokanal s 12x utičnica  - 2x radno mjesto širine 600 mm  - 2x fiksni laboratorijski ormarić s 2 vratima 1100x570x880 mm  - 2x fiksni laboratorijski ormarić s 2 plitke i 1 dubokom ladicom 600x570x880 mm  - 2x fiksni laboratorijski ormarić s vratima i ladicom 600x570x880 mm  - ormarići na metalnim plastificiranim nogicama sa nivelirajućim vijcima  - mogućnost izbora boje na ladicama (maskica ili cijela ladica) ormarića (prema RAL karti)  - ormarići na metalnim, plastificiranim nogicama H=120-150 mm od cijevi s nivelirajućim vijkom  - metalne ručkice u boji po izboru (RAL karta)  - otvaranje vrata 95°, s mekim zatvaranjem (soft-closing)  - ladice sa zaštićenim mehanizmom, potpuna izvlaka s mekim zatvaranjem (soft-closing)  - ladice s nosivošću 30 kg | | DA  / NE |  |
| **2. Laboratorijski stol** | | DA  / NE |  |
| Količina | | 1 |  |
| Opće specifikacije:  - procijenjene dimenzije: 1800 x 800 x 750 mm  - radna ploća: laboratorijski HPL s kompaktnom jezgrom, min.debljine 20 mm (uskladiti boje s postojećim namještajom u toj prostoriji)  - 1x metalna konstrukcija s 2 "H" nogara i 3 horizontalne spojnice, debljine 50x30 mm  - metalna konstrukcija plastificirana epoxy prahom sa nivelirajućim stopicama | | DA  / NE |  |
| **3. Laboratorijski stol** | | DA  / NE |  |
| Količina | | 1 |  |
| Opće specifikacije:  - procijenjene dimenzije: 3450 x 750 x 750 mm  - radna ploća: laboratorijski HPL s kompaktnom jezgrom, min.debljine 20 mm (uskladiti boje s postojećim namještajom u toj prostoriji)  - 1x metalna konstrukcija s 4 "H" nogara i 9 horizontalne spojnice, debljine 50x30 mm  - metalna konstrukcija plastificirana epoxy prahom sa nivelirajućim stopicama | | DA  / NE |  |
| **4. Laboratorijski stol sa zarezivanjem** | | DA  / NE |  |
| Količina | | 1 |  |
| Opće specifikacije:  -- procijenjene dimenzije: 1950 x 750 x 750 mm  - radna ploća: laboratorijski compact sive boje s crnom jezgrom kompaktnom jezgrom  - stol s urezom 200 mm  - 1x metalna konstrukcija s 2 "H" nogara i 3 horizontalne spojnice, debljine 50x30 mm  - metalna konstrukcija plastificirana epoxy prahom sa nivelirajućim stopicama | | DA  / NE |  |
| **5. Laboratorijski sudoper** | | DA  / NE |  |
| Količina | | 1 |  |
| - procijenjene dimenzije: 850x750x900 mm  -1x radna ploča laboratorijski compact 850x750x20 mm  -1x PP korito 400x400x300 mm  - 1x laboratorijska slavina T+H voda  - 1x fixni ormarić s vratima 850x570x880 mm  - na ormarićima ispod ploče maskica u boji po želji korisnika  - ormarići na metalnim nogicama iz pravokutnih cijeci min.presijeka 30x50x2 mm, visine h=150 mm s nivelirajućom nogicom  -svi metalni dijelovi plastificirani epoxy prahom u boji po želji korisnika  - drveni dijelovi izrađeni od vlagootpornog iverala min. debljine 18 mm  - otvaranje vrata 95ᴼ sa mekim zatvaranjem (soft-closing) | | DA  / NE |  |
| **6. Laboratorijski stol** | | DA  / NE |  |
| Količina: | | 1 |  |
| Opće specifikacije:  - procijenjene dimenzije: 2700 x 750 x 750 mm  - radna ploća: laboratorijski HPL s kompaktnom jezgrom, min.debljine 20 mm (uskladiti boje s postojećim namještajom u toj prostoriji)  - 1x metalna konstrukcija s 3 "H" nogara i 6 horizontalnih spojnica, debljine 50x30 mm  - metalna konstrukcija plastificirana epoxy prahom sa nivelirajućim stopicama | |  |  |
| **7. Laboratorijski stol** | | DA  / NE |  |
| Količina | | 1 |  |
| Opće specifikacije:  - procijenjene dimenzije: 3000 x 750 x 750 mm  - radna ploća: laboratorijski HPL s kompaktnom jezgrom, min.debljine 20 mm (uskladiti boje s postojećim namještajom u toj prostoriji)  - 1x metalna konstrukcija s 3 "H" nogara i 6 horizontalnih spojnica, debljine 50x30 mm  - metalna konstrukcija plastificirana epoxy prahom sa nivelirajućim stopicama | | DA  / NE |  |
| **8. Laboratorijski stol** | | DA  / NE |  |
| Količina: | | 1 |  |
| Opće specifikacije:  - procijenjene dimenzije: 1200 x 750 x 900 mm  - radna ploća: laboratorijski HPL s kompaktnom jezgrom, min.debljine 20 mm (uskladiti boje s postojećim namještajom u toj prostoriji)  - 1x metalna konstrukcija s 2 "H" nogara i 3 horizontalnih spojnica, debljine 50x30 mm  - metalna konstrukcija plastificirana epoxy prahom sa nivelirajućim stopicama | |  |  |
| **9. Laboratorijski sudoper** | | DA  / NE |  |
| Količina: | | 1 |  |
| - procijenjene dimenzije: 600x750x900 mm  -1x radna ploča laboratorijski compact 600x750x20 mm  -1x PP korito 400x400x300 mm  - 1x laboratorijska slavina T+H voda  - 1x fixni ormarić s vratima 600x570x880 mm  - na ormarićima ispod ploče maskica u boji po želji korisnika  - ormarići na metalnim nogicama iz pravokutnih cijeci min.presijeka 30x50x2 mm, visine h=150 mm s nivelirajućom nogicom  -svi metalni dijelovi plastificirani epoxy prahom u boji po želji korisnika  - drveni dijelovi izrađeni od vlagootpornog iverala min. debljine 18 mm  - otvaranje vrata 95 sa mekim zatvaranjem (soft-closing) | |  |  |
| **10. Laboratorijski ormarić** | | DA  / NE |  |
| Količina: | | 6 |  |
| - procijenjene dimenzije: 650x350x750 mm  -viseći ormarić s punim vratima i bravicom  -drveni ormarić izrađen od iverala debljine 18 mm  -metalna ručkica plastificirana epoxy prahom u boji po želji korisnika  - otvaranje vrata 95 sa mekim zatvaranjem (soft-closing)  - polica s nosivošću od 30 kg | |  |  |
| **11.Laboratorijski stolac, stojeći rad,s naslonom** | | DA  / NE |  |
| Količina: | | 2 |  |
| -poliuretansko sjedalo i naslon  -hidraulično podizanje visine sjedala  -podešavanje nagiba i visine naslona za leđa  -postolje PVC na 5 kotača  -obruč za noge | | DA  / NE |  |
| **12.Laboraotrijsk stolac, sjedeći rad s naslonom** | | DA  / NE |  |
| Količina: | | 2 |  |
| -poliuretansko sjedalo i naslon  -hidraulično podizanje visine sjedala  -podešavanje nagiba i visine naslona za leđa  -postolje PVC na 5 kotača  -obruč za noge | | DA  / NE |  |
| U cijenu mora biti uključen trošak transporta i montaže svih predmeta nabave | | DA  / NE |  |
| **Dodatne specifikacije i/ili zahtjevi** | Ponuditelj izabran na natječaju dužan je obaviti precizne izmjere u laboraotriju u Poreču prije izrade i isporuke namještaja.  Boja namještaja naknadno će biti dogovorena s Naručiteljem. | | DA  / NE |  |
| **\*\* Jamstveni rok** | Traži se jamstveni rok od najmanje 12/24/36 mjeseci/a | | Broj mjeseci 36 |  |
| **\*\* Servis** | n/p | | DA  / NE | Naziv ovlaštenog servisera    Sjedište: |
| **\*Napomena / Ostale pogodnosti za kupca** |  | |  |  |

\*Ispunjava ponuditelj

\*\* obavezne stavke izvan osnovnih tehničkih specifikacija

Mjesto i datum:

     ,       2021. Odgovorna osoba ponuditelja

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_