**Za Naručitelja:**

Institut za poljoprivredu i turizam

Karla Huguesa 8, 52440 Poreč

OIB: 03850982961

**M10. Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene; Podmjera 10.2. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi – Natječaj 2021.**

**TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA PREDMET NABAVE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **\*Generički naziv proizvoda** | | **Mikrotom (microtom)** | | |
| **\*MODEL (ako je primjenjivo)** | | **-** | | |
| **Detaljni opis predmeta nabave** | | | *U ovu kolonu upisuje se odgovor DA ili NE (upisuje ponuditelj)* | *U ovu kolonu upisuje se točan podatak o predmetu nabave (upisuje ponuditelj)* |
| **Količina** | 1 | | DA  / NE |  |
| **Opći opis** | Manualni rotacijski mikrotom s 2 u 1 nosačem za nisko-profilne britvice i visoko-profilne britvice | |  |  |
| **Namjena** |  | |  |  |
| **Opće specifikacije** | Antistatička magnetizirana polica za otpad prilikom rezanja te gornja polica za držanje pribora | | DA  / NE |  |
| Precizna orijentacija sa sistemom brzog stezanja | | DA  / NE |  |
| Mogućnost personalizacije upravljanja mikrotomom (promjena smjera upravljanja kotača) | | DA  / NE |  |
| Min. 2 načina rezanja: konvencionalno manualno rezanje i njihajući način rezanja | | DA  / NE |  |
| Sustav uravnoteženja opruga mikrotoma-nema potrebe za podešavanjem i uporabom sistema protuteže | | DA  / NE |  |
| Minimalno 2 načina obrezivanja blokova (trimmimg of block) s veličinama reza u rasponu 10 - 30 µm | | DA  / NE |  |
| Mogućnost podešavanja debljine reza: min. 1µm do 60 µm u koracima | | DA  / NE |  |
| do 10 µm u koracima od 1 µm | | DA  / NE |  |
| od 10-20 µm u koracima od 2 µm | | DA  / NE |  |
| od 20-60 µm u koracima od 5 µm | | DA  / NE |  |
| Okomiti hod: 70 mm +/- 1mm | | DA  / NE |  |
| Tiho uvlačenje uzoraka s mogućnošću isključivanja | | DA  / NE |  |
| Preciznost orijentacije uzorka s nultom pozicijom za vertikalno i horizontalno namještanje min. +/- 8 ° | | DA  / NE |  |
| Veličina uzoraka: velika standardna kazeta te super kazeta | | DA  / NE |  |
| Set visoko-profilnih (min. 50 kom) i nisko-profilnih (min. 50 kom) britvica | | DA  / NE |  |
| Uključen transport, instalacija i validacija sustava od strane ovlašenog servisnog inženjera | | DA  / NE |  |
| Uključena edukacija korisnika | | DA  / NE |  |
|  | | DA  / NE |  |
|  | | DA  / NE |  |
|  | | DA  / NE |  |
|  | | DA  / NE |  |
|  | | DA  / NE |  |
| **Dodatne specifikacije i/ili zahtjevi** |  | | DA  / NE |  |
| **\*\* Jamstveni rok** | Traži se jamstveni rok od najmanje 12/24/36 mjeseci/a | | Broj mjeseci 24 |  |
| **\*\* Servis** | Servis ovlašten od strane proizvođača s odazivom u roku od najviše 48 sati. Ovlašten servis mora biti osiguran na području Republike Hrvatske. | | DA  / NE | Naziv ovlaštenog servisera    Sjedište: |
| **\*Napomena / Ostale pogodnosti za kupca** |  | |  |  |

\*Ispunjava ponuditelj

\*\* obavezne stavke izvan osnovnih tehničkih specifikacija

Mjesto i datum:

     ,       2021. Odgovorna osoba ponuditelja

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_