**Za Naručitelja:**

Institut za poljoprivredu i turizam

Karla Huguesa 8, 52440 Poreč

OIB: 03850982961

**Izvor financiranja:** **Hrvatska zaklada za znanost - Inovativni vinifikacijski postupci u funkciji povećanja biološkog i nutritivnog potencijala vina i nusproizvoda vinifikacije autohtonih i introduciranih sorti vinove loze (VinNutriVit) - IP-2022-10-9128**

**Nositelj programa, naziv projekta i šifra projekta**

**TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA PREDMET NABAVE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **\*Generički naziv proizvoda** | | **VIJČANA PREŠA** | | |
| **\*MODEL (ako je primjenjivo)**  ***Uz opisivanje modela upišite***  ***„ ili jednakovrijedno“*** | |  | | |
| **Detaljni opis predmeta nabave** | | | *U ovu kolonu upisuje se odgovor DA ili NE (upisuje ponuditelj)* | *U ovu kolonu upisuje se točan podatak o predmetu nabave (upisuje ponuditelj)* |
| **Količina** | 1 | | DA  / NE |  |
| **Opći opis** | Vijčana preša za hladno prešanje ulja uz opciju prešanja koštica grožđa | |  |  |
| **Namjena** | Cijeđenja ulja iz različitih sirovina | |  |  |
| **Opće specifikacije** |  | |  |  |
| Kapacitet do 20 kg/h | | DA  / NE |  |
| Trofazni pogonski elektromotor, snage max. 2,2 kW | | DA  / NE |  |
| Frekventna regulacija broja okretaja motora | | DA  / NE |  |
| Pužni vijak | | DA  / NE |  |
| Težina max. 85 kg | | DA  / NE |  |
| Snaga grijača max. 600 W | | DA  / NE |  |
| Tijekom cijeđenja trebaju se dobiti tri proizvoda: | | DA  / NE |  |
| - nepročišćeno ulje | | DA  / NE |  |
| - uljni talog | | DA  / NE |  |
| - uljna pogača | | DA  / NE |  |
| Cijeđenja ulja iz sljedećih sirovina: | | DA  / NE |  |
| - sjemenke crnog grožđa | | DA  / NE |  |
| - sjemenke bijelog grožđa | | DA  / NE |  |
|  | | DA  / NE |  |
|  | | DA  / NE |  |
|  | | DA  / NE |  |
|  | | DA  / NE |  |
|  | | DA  / NE |  |
|  | | DA  / NE |  |
|  | | DA  / NE |  |
|  | | DA  / NE |  |
|  | | DA  / NE |  |
|  | | DA  / NE |  |
|  | | DA  / NE |  |
|  | | DA  / NE |  |
|  | | DA  / NE |  |
|  | | DA  / NE |  |
|  | | DA  / NE |  |
|  | | DA  / NE |  |
| **Dodatne specifikacije i/ili zahtjevi** | Uključena usluga prijevoza, puštanje opreme u rad s materijalom za testiranje, osposobljavanje djelatnika Naručitelja od strane odabranog ponuditelja u trajanju od jednog radnog dana | | DA  / NE |  |
|  | | DA  / NE |  |
|  | | DA  / NE |  |
|  | | DA  / NE |  |
| **\*\* Jamstveni rok** | Traži se jamstveni rok od najmanje 24 mjeseci | | Broj mjeseci |  |
| **\*\* Servis** | Servis ovlašten od strane proizvođača s odazivom u roku od najviše 48 sati. Ovlašten servis mora biti osiguran na području Republike Hrvatske. | | DA  / NE | Naziv ovlaštenog servisera    Sjedište: |
| **\*Napomena / Ostale pogodnosti za kupca** | - | |  |  |

\*Ispunjava ponuditelj

\*\* obavezne stavke izvan osnovnih tehničkih specifikacija

Mjesto i datum:

     ,      . Odgovorna osoba ponuditelja

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_