**Za Naručitelja:**

Institut za poljoprivredu i turizam

Karla Huguesa 8, 52440 Poreč

OIB: 03850982961

**M10. Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene; Podmjera 10.2. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi – Natječaj 2021.**

**TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA PREDMET NABAVE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **\*Generički naziv proizvoda** | | **Vlagomjer** | | |
| **\*MODEL (ako je primjenjivo)** | |  | | |
| **Detaljni opis predmeta nabave** | | | *U ovu kolonu upisuje se odgovor DA ili NE (upisuje ponuditelj)* | *U ovu kolonu upisuje se točan podatak o predmetu nabave (upisuje ponuditelj)* |
| **Količina** | 1 | | DA  / NE |  |
| **Opći opis** | Vlagomjer - Granomat | |  |  |
| **Namjena** | Laboratorijski uređaj za brzo određivanje vlage, temperature i nasipne težine žitarica bez prethodnog mljevenja | |  |  |
| **Opće specifikacije** | Digitalni, osvjetljeni ekran u boji | | DA  / NE |  |
| Pisač integriran u kućište uređaja | | DA  / NE |  |
| Volumen uzorka: 600 mL | | DA  / NE |  |
| Automatsko mjerenje vlage s uključenim automatskim doziranjem uzorka | | DA  / NE |  |
| Interna memorija dostatna za najmanje 200 kalibracija | | DA  / NE |  |
| Kalibracije uključene u isporuku: pšenica, raž, ječam, zob, tritikal, durum pšenica, kukuruz, pir, riža, suncokret, uljana repica, sjeme lana, grah, grašak i soja ili više | | DA  / NE |  |
| Sučelja: dva serijska i jedno paralelno, za spajanje na eksterni pisač i prijenos podataka na vanjski program | | DA  / NE |  |
| PC program za prijenos podataka mjerenja | | DA  / NE |  |
| Kabao za prijenos podataka | | DA  / NE |  |
|  | | DA  / NE |  |
|  | | DA  / NE |  |
|  | | DA  / NE |  |
|  | | DA  / NE |  |
| **Dodatne specifikacije i/ili zahtjevi** | Uređaj mora biti isporučen po principu "spreman za rad" | | DA  / NE |  |
| **\*\* Jamstveni rok** | Traži se jamstveni rok od najmanje 12/24/36 mjeseci/a | | Broj mjeseci 24 |  |
| **\*\* Servis** | Servis ovlašten od strane proizvođača s odazivom u roku od najviše 48 sati. Ovlašten servis mora biti osiguran na području Republike Hrvatske. | | DA  / NE | Naziv ovlaštenog servisera    Sjedište: |
| **\*Napomena / Ostale pogodnosti za kupca** |  | |  |  |

\*Ispunjava ponuditelj

\*\* obavezne stavke izvan osnovnih tehničkih specifikacija

Mjesto i datum:

     ,       2021. Odgovorna osoba ponuditelja

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_