**Za Naručitelja:**

Institut za poljoprivredu i turizam

Karla Huguesa 8, 52440 Poreč

OIB: 03850982961

**M10. Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene; Podmjera 10.2. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi – Natječaj 2021.**

**TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA PREDMET NABAVE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **\*Generički naziv proizvoda** | | **Pročiščać sjemena** | | |
| **\*MODEL (ako je primjenjivo)** | |  | | |
| **Detaljni opis predmeta nabave** | | | *U ovu kolonu upisuje se odgovor DA ili NE (upisuje ponuditelj)* | *U ovu kolonu upisuje se točan podatak o predmetu nabave (upisuje ponuditelj)* |
| **Količina** | 1 | | DA  / NE |  |
| **Opći opis** | Uređaj za potpuno autoamtsko čišćenje sjemena | |  |  |
| **Namjena** | Čišćenje sjemena povrća uz otklanajnje osja, aspiracije, sa sitom za veće sitnije nečistoće, te sitom za sortiranje | |  |  |
| **Opće specifikacije** | Šarža od 0,8 do 1,20 kg | | DA  / NE |  |
| Uvjeti okoline temperatura do 40 °C ili više | | DA  / NE |  |
| Uvjeti okoline vlega do 80% ili više | | DA  / NE |  |
| Programiranje vremena procesa otklanjanja osja do 70 sekundi ili više | | DA  / NE |  |
| Mogućnost regulacije protoka zraka | | DA  / NE |  |
| Ciklon | | DA  / NE |  |
| Gumene kuglica za prevenciju od začepljenja sita | | DA  / NE |  |
| Razina buke do 80 db ili manje | | DA  / NE |  |
| Prihvatljive dimenzije (ŠxDxV): 600x700x1000 mm ili manje | | DA  / NE |  |
| Prihvatljiva težina 90 kg ili manja | | DA  / NE |  |
|  | | DA  / NE |  |
|  | | DA  / NE |  |
|  | | DA  / NE |  |
| **Dodatne specifikacije i/ili zahtjevi** | 1. Uređaj mora biti isporučen po principu "spreman za rad"  2. U isporuku uključiti: 5 posuda za sakupljanje, vrećica za prašinu i držač, sita dimenzija 300x350mm sljedećih otvora - 4.5x20, ø2.8, ø3.0, ø3.5, ø8.0, ø9.0, 1.5x3.5 + ø2.0mm te slijepo sito, sita dimenzija 300x470mm sljedećih otvora - 1.0x20, 2kom 2.5x20, 4.5x20mm | | DA  / NE |  |
| **\*\* Jamstveni rok** | Traži se jamstveni rok od najmanje 12/24/36 mjeseci/a | | Broj mjeseci 24 |  |
| **\*\* Servis** | Servis ovlašten od strane proizvođača s odazivom u roku od najviše 48 sati. Ovlašten servis mora biti osiguran na području Republike Hrvatske. | | DA  / NE | Naziv ovlaštenog servisera    Sjedište: |
| **\*Napomena / Ostale pogodnosti za kupca** |  | |  |  |

\*Ispunjava ponuditelj

\*\* obavezne stavke izvan osnovnih tehničkih specifikacija

Mjesto i datum:

     ,       2021. Odgovorna osoba ponuditelja

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_